Οδηγίες Εγκατάστασης:

1) Κάνετε εγκατάσταση (SETUP) του προγράμματος Brain plus .
   Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης δημιουργείτε ένας φάκελος Brain4Hitec στο Program Files

2)  Εάν έχετε προμηθευτεί την πλήρη έκδοση του προγράμματος (δίνετε με κλειδί USB) τότε ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:
   
   Εάν το κλειδί Ασφαλείας είναι Rockey2  
   - Κάνετε Αντιγραφή του Rockey2.dll που βρίσκετε μέσα στον φάκελο Drivers κλεiδιών Ασφαλείας 
     στον φάκελο C:\WINDOWS\SYSTEM32 ή στον φάκελο του Brain που δημιουργήθηκε με την εγκατάσταση π.χ. "C:\Program Files\Brain4Hitec".
   - Βάζετε το κλειδί ασφαλείας usb στη θύρα usb του υπολογιστή σας.
   - Τέλος τρέχετε το πρόγραμμα Brain Plus.
   
3) Για να συνδέσετε κάποια ταμειακή μηχανή ακολουθείτε τα εξής
   Οι Ταμειακές Infocarina I57 - Infocarina Net Plus - Arcadia NET - MIRCA συνδέονται είτε σειριακά ειτε με θύρα USB .
   * Εάν θέλετε να συνδέσετε την μηχανή μεσω θύρας USB τότε είναι απαραίτητο να κάνετε εγκατάσταση του driver για το USB 
     που περιέχεται στον φάκελο "CP210x usb"
   * Εάν θέλετε να την συνδέσετε μεσω της σειριακής θύρας της ταμειακής πρέπει να προμηθευτειτε το αντιστοιχο καλώδιο (RJ to Serial)
   
   Ρυθμίζουμε τον τρόπο που η Ταμειακή μας θα συνδεθεί με τον Η/Υ (Σειριακά ή USB).
   Πρέπει στην Ταμειακή να είναι προγραμματισμένα τα κάτωθι:
           α) Η επικοινωνία Ethernet στο OXI και
              βλ.Οδηγίες Χειρισμού           
           β) Στην επικοινωνία με USB ή COM να επιλέξουμε το CMD PROTOCOL στο ΝΑΙ . 
              Προσοχή εάν επιλέξουμε τον έναν τρόπο συνδεσης ο άλλος απεμεργοποιείται αυτόματα. 
              βλ.Οδηγίες Χειρισμού 

  Οι Ταμειακές TOP - POSEIDON συνδέονται μόνο μέσω ETHERNET.
  Ρυθμίζουμε τις επιλογές του Ethernet της Ταμειακής επιλέγοντας απο τα κάτωθι.

  * ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DHCP
    Με την επιλογή αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε το DHCP.
    <ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ>
        <ΝΑΙ> H Ταμειακή παίρνει αυτόματα διεύθυνση IP όταν την συνδέσουμε στο δίκτυο.
        <ΟΧΙ> Δίνουμε εμείς τις παραμέτρους του Ethernet (IP,Gateway)
  * MY IP ADDRESS
    Με την επιλογή αυτή μπορείτε να προγραμματίσετε την διεύθυνση που θέλετε να έχει η ταμειακή
    στο δίκτυο. Η διεύθυνση πρέπει να είναι της μορφής ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ 
   (Απαραίτητη προυπόθεση είναι να έχουμε απενεργοποιήσει την επιλογή DHCP στο ΟΧΙ).

  * GATEWAY ADDRESS
    Με την επιλογή αυτή μπορείτε να προγραμματίσετε την διεύθυνση Gateway.
    Η διεύθυνση πρέπει να είναι της μορφής ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ